/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| =========                 |                                                 |
| \\      /  F ield         | OpenFOAM Extend Project: Open Source CFD        |
|  \\    /   O peration     | Version:  1.6-ext                               |
|   \\  /    A nd           | Web:      www.extend-project.de                 |
|    \\/     M anipulation  |                                                 |
\*---------------------------------------------------------------------------*/
FoamFile
{
    version     2.0;
    format      binary;
    class       dictionary;
    location    "constant";
    object      CMCdict;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
uni_eta false; //flag for uniform eta space
init_start_CMC true;  //flag for initial start
section 4;
//restartDict //Do Not Use!!
//{
//	Qi	CMCresultsQi.18.dat
//	Qh	CMCresultsQh.18.dat
//	T	CMCresultsT.18.dat
//	Rho	CMCresultsRho.18.dat
//}

etamax 75; 
          
non_uni_eta_dict
{       
        MFcut (0.0 0.27 0.54 0.77 1.0);
        Neta (0 25 50 65 75); 
}

nf_p2 1; //number of flame group for first pilot injection
nf_p1 0; //number of flame group for second pilot injection
nf_main 0; //number of flame group for main injection

pilot2_ratio (1); //ratio for an each flame group, normailzed value!!
//pilot1_ratio (1); 
//main_ratio (0.5 0.5);

non_uniform_eta_dict
{
	MFcut1 0.2;//mixture fraction cutting point 1
	MFcut2 0.4;//mixture fraction cutting point 2
	MFcut3 0.6;//mixture fraction cutting point 3
	Neta1 30;// number of eta space between 0.xxx and MFcut1 ( 0.xxx ~ MFcut1)
	Neta2 10;// number of eta space between MFcut1 and MFcut2 ( MFcut1.xxx ~ MFcut2)
	Neta3 6;// number of eta space between MFcut2 and MFcut3 ( MFcut2.xxx ~ MFcut3)
	Neta4 4;// number of eta space between MFcut3 and 1 ( MFcut3.xxx ~ 1)
}


// ************************************************************************* //
